|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南谯区2024年度小型水库维修养护工程**  **栏杆制安施工班组最高限价** | | | | | | |
|
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
|
| 1 | 栏杆制作安装 |  |  |  | **85520** |  |
| **1.1** | **启闭机房工作桥栏杆制安（规格：锌钢喷塑栏杆高度1米 面管Φ40\*80\*1.5mm，立柱40\*40\*1.3mm横梁30\*30\*1.2mm，立杆20\*20\*1.0mm）** |  |  |  | **25520** |  |
| 1.1.1 | 栏杆制作安装(瓦屋刘水库) | m | 22 | 220 | 4840 |  |
| 1.1.2 | 栏杆制作安装(庙山水库) | m | 18 | 220 | 3960 |  |
| 1.1.3 | 栏杆制作安装(倒庄水库) | m | 24 | 220 | 5280 |  |
| 1.1.4 | 栏杆制作安装(大林水库) | m | 8 | 220 | 1760 |  |
| 1.1.5 | 栏杆制作安装(东方红水库) | m | 8 | 220 | 1760 |  |
| 1.1.6 | 栏杆制作安装(光辉水库) | m | 18 | 220 | 3960 |  |
| 1.1.7 | 栏杆制作安装(随庄水库) | m | 18 | 220 | 3960 |  |
| **1.2** | **溢洪道交通桥防撞栏杆购安（规格：不锈钢复合管护栏高度1.15米 面管Φ76\*4.0mm，弧形横梁Φ51\*3.0mm，二道梁Φ38\*2.5mm，立杆Φ32\*2.5mm，刀片立柱10mm）** |  |  |  | **60000** |  |
| 1.2.1 | 防撞栏杆购安（陈郢水库（祝郢村）） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.2 | 防撞栏杆购安（吴庄水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.3 | 防撞栏杆购安（赵洼水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.4 | 防撞栏杆购安（绕子官塘水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.5 | 防撞栏杆购安（大跃坝水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.6 | 防撞栏杆购安（大石塘水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.7 | 防撞栏杆购安（腰塘水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.8 | 防撞栏杆购安（小刘水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.9 | 防撞栏杆购安（刘程水库） | m | 20 | 480 | 9600 |  |
| 1.2.10 | 防撞栏杆购安（林场张水库） | m | 10 | 480 | 4800 |  |
| 1.2.11 | 防撞栏杆购安（东方红水库） | m | 15 | 480 | 7200 |  |
| **2** | **合计** | **元** |  |  | **85520** |  |